================================================================================
                                样例使用说明
                                Sample Description
================================================================================
功能描述：
此样例演示了TIM1的输出比较模式。将捕获/比较通道1（CH1）的输出映射到PA5，开启捕获
/比较通道1（CH1）并设置为比较输出翻转模式

Function descriptions:
This sample demonstrates the output compare function of TIM1.CH1 map to PA5,and
set CH1 as output compare channel and in toggle mode

================================================================================
测试环境：
测试用板：PY32F002B_STK
MDK版本： 5.28
IAR版本： 9.20
GCC 版本：GNU Arm Embedded Toolchain 10.3-2021.10

Test environment:
Test board: PY32F002B_STK
MDK Version: 5.28
IAR Version: 9.20
GCC Version: GNU Arm Embedded Toolchain 10.3-2021.10
================================================================================
使用步骤：
1. 编译下载程序到MCU，并运行
2. 使用示波器观察PA5，频率为0.5Hz

Example execution steps:
1. compile and download the program to MCU and run it;
2. Observe PA5 with an oscilloscope ,toggle frequency is 0.5 Hz
================================================================================
注意事项：
如果需要使用按键:
StartKit版本为V1.0,需将StartKit.h中的StartKitVersion 2 注释掉，并打开
StartKitVersion 1
StartKit版本为V1.0以上版本,则无需操作

Notes:
If you need to use buttons:
StartKit version is V1.0, please comment out StartKitVersion 2 in StartKit.h and 
open StartKitVersion 1
If the StartKit version is above V1.0, no operation is required

================================================================================