================================================================================
                                样例使用说明
                                Sample Description
================================================================================
功能描述：
本样例主要展示GPIO的FAST IO输出功能，FAST IO速度可以达到单周期翻转速度。

Function descriptions:
This sample demonstrates the FAST IO output function of GPIO, and the FAST IO
speed can reach the single cycle toggled speed.
================================================================================
测试环境：
测试用板：PY32F002B_STK
MDK版本： 5.28
IAR版本： 9.20
GCC 版本：GNU Arm Embedded Toolchain 10.3-2021.10

Test environment:
Test board: PY32F002B_STK
MDK Version: 5.28
IAR Version: 9.20
GCC Version: GNU Arm Embedded Toolchain 10.3-2021.10
================================================================================
使用步骤：
1. 编译下载程序到MCU，并运行；
2. GPIO每个时钟周期输出翻转一次，可观测到端口PA1输出波形频率为12MHz。

Example execution steps:
1. compile and download the program to MCU and run it;
2. The GPIO output toggles once per clock cycle, and the output waveform 
frequency of port PA1 can be observed to be 12MHz.
================================================================================
注意事项：
如果需要使用按键:
StartKit版本为V1.0,需将StartKit.h中的StartKitVersion 2 注释掉，并打开
StartKitVersion 1
StartKit版本为V1.0以上版本,则无需操作

Notes:
If you need to use buttons:
StartKit version is V1.0, please comment out StartKitVersion 2 in StartKit.h and 
open StartKitVersion 1
If the StartKit version is above V1.0, no operation is required

================================================================================