================================================================================
                                样例使用说明
                             Sample Description
================================================================================
功能描述：
此样例演示了ADC的多通道转换功能。

Function descriptions:
This example demonstrates the multi-channel conversion function of ADC.
================================================================================
测试环境：
测试用板：PY32F005_STK
MDK版本： 5.28
IAR版本： 9.20
GCC 版本：GNU Arm Embedded Toolchain 10.3-2021.10

Test environment:
Test board: PY32F005_STK
MDK Version: 5.28
IAR Version: 9.20
GCC Version: GNU Arm Embedded Toolchain 10.3-2021.10
================================================================================
使用步骤：
1. 编译并下载程序；
2. 串口每隔1s打印一次通道1(PA0)/通道2(PA1)的DR值.

Example execution steps:
1. Compile and download the program and run it
2. USART printf DR of the channel1(PA0)/channel2(PA1) once per 1s
================================================================================
注意事项：
通过USB转TTL模块连接PC与STK板,STK板与USB转TTL模块的连线方式如下；
STK板          USB转TTL模块
PB4(TX)   -->  RX
GND       -->  GND
UART配置为波特率9600

Notes:
Connect the PC to the STK board through the USB to TTL module, and the connection
method between the STK board and the USB to TTL module is as follows:
STK board     USB to TTL module
PB4(TX)  -->  RX
GND      -->  GND
UART is configured as BaudRate 9600
================================================================================