================================================================================
                                样例使用说明
                             Sample Description
================================================================================
功能描述：
此样例演示了flash page擦除和page写功能。

Function descriptions:
This example demonstrates the flash page erase and page write functions.
================================================================================
测试环境：
测试用板：PY32F005_STK
MDK版本： 5.28
IAR版本： 9.20
GCC版本：GNU Arm Embedded Toolchain 10.3-2021.10

Test environment:
Test board: PY32F005_STK
MDK Version: 5.28
IAR Version: 9.20
GCC Version: GNU Arm Embedded Toolchain 10.3-2021.10
================================================================================
使用步骤：
1. 编译下载程序到MCU，并运行；
2. 按下按键，程序进行page擦除和page写功能；
3. page擦除成功和page写成功，LED亮。

Example execution steps:
1. Compile and download the program to MCU and run it;
2. Press the button to perform page erase and page write functions in the program;
3. The page is successfully erased and the page is successfully written, and the
LED is on.
================================================================================
注意事项：
本例程擦写FLASH使用的是最后两个pages页区。也可选择其它空白页区进行擦写，避免覆盖
有效数据。

Notes:
In this example, the last two pages are used for erasing and writing to the 
FLASH. You can also select other empty pages for erasing and writing to avoid
overwriting valid data.
================================================================================