================================================================================
                                样例使用说明
                             Sample Description
================================================================================
功能描述：
此样例演示了在stop模式下，使用GPIO事件唤醒。

Function descriptions:
This sample demonstrates the usage of GPIO event to wake up the MCU from 
stop mode.
================================================================================
测试环境：
测试用板：PY32F071E_STK
MDK版本： 5.28
IAR版本： 9.20
GCC 版本：GNU Arm Embedded Toolchain 10.3-2021.10

Test environment:
Test board: PY32F071E_STK
MDK Version: 5.28
IAR Version: 9.20
GCC Version: GNU Arm Embedded Toolchain 10.3-2021.10
================================================================================
使用步骤：
1. 编译下载程序到MCU，并运行；
2. LED灯亮，按下按键，LED灯灭，进入stop模式；
3. 在PA06上产生一个下降沿，程序退出stop模式；
4. LED以200ms的间隔进行翻转。

Example execution steps:
1. Compile and download the program to the MCU.
2. The LED light is on. Press the button to turn off the LED and enter stop mode.
3. Generate a falling edge on PA06 to wake up the MCU from stop mode.
4. The LED light toggles at a 200ms interval.
================================================================================
注意事项：
如果需要使用按键:
StartKit版本为V2.0以下,需将StartKit.h中的StartKitVersion 2 注释掉，并打开
StartKitVersion 1
StartKit版本为V2.0及以上版本,则无需操作

Notes:
If you need to use buttons:
StartKit version is below V2.0, you need to comment StartKitVersion 2 in
StartKit.h, and open StartKitVersion 1 
StartKit version is V2.0 and above, no operation is required
================================================================================
