================================================================================
                                样例使用说明
                             Sample Description
================================================================================
功能描述：
此样例演示了LPTIM单次模式中断唤醒STOP模式。

Function descriptions:
This sample demonstrates waking up from stop mode by LPTIM(once mode) 
interrupt request.
================================================================================
测试环境：
测试用板：PY32F071E_STK
MDK版本： 5.28
IAR版本： 9.20
GCC 版本：GNU Arm Embedded Toolchain 10.3-2021.10

Test environment:
Test board: PY32F071E_STK
MDK Version: 5.28
IAR Version: 9.20
GCC Version: GNU Arm Embedded Toolchain 10.3-2021.10
================================================================================
使用步骤：
1. 编译下载程序到MCU，并运行；
2. 按下按键进入STOP模式；
3. 200ms后唤醒STOP模式并循环进入STOP模式再唤醒；
4. LPTIM中断中LED以2.5hz闪烁，while中PB1以2.5hz翻转；

Example execution steps:
1. Compile and download the program to the MCU.
2. Press the button to enter STOP mode.
3. After 200ms, wake up from STOP mode and repeatedly enter STOP mode again.
4. In the LPTIM interrupt, the LED flashes at 2.5Hz, while in the while function,
PB1 flips at 2.5Hz;
================================================================================
注意事项：
如果需要使用按键:
StartKit版本为V2.0以下,需将StartKit.h中的StartKitVersion 2 注释掉，并打开
StartKitVersion 1
StartKit版本为V2.0及以上版本,则无需操作

Notes:
If you need to use buttons:
StartKit version is below V2.0, you need to comment StartKitVersion 2 in
StartKit.h, and open StartKitVersion 1 
StartKit version is V2.0 and above, no operation is required
================================================================================
