================================================================================
                                样例使用说明
                             Sample Description
================================================================================
功能描述：
此样例演示了ADC的DMA多通道传输功能，在DMA完成中断中打印多通道的电压值。

Function descriptions:
This example demonstrates the DMA multi-channel transmission function of ADC,
which prints the voltage values of multiple channels during the DMA completion
interrupt.
================================================================================
测试环境：
测试用板：PY32F071_STK
MDK版本： 5.28
IAR版本： 9.20
GCC 版本：GNU Arm Embedded Toolchain 10.3-2021.10

Test environment:
Test board: PY32F071_STK
MDK Version: 5.28
IAR Version: 9.20
GCC Version: GNU Arm Embedded Toolchain 10.3-2021.10
================================================================================
使用步骤：
1. 编译下载程序到MCU，并运行；
2. 串口每隔1s打印一次通道4(PA4)/通道5(PA5)/通道6(PA6)/通道7(PA7)的电压值。

Example execution steps:
1. Compile and download the program and run it;
2. The serial port prints the voltage values of channel 4 (PA4)/channel 5 (PA5)/
channel 6 (PA6)/channel 7 (PA7) every 1 second.
================================================================================
注意事项：
如果需要使用按键:
StartKit版本为V2.0以下,需将StartKit.h中的StartKitVersion 2 注释掉，并打开
StartKitVersion 1
StartKit版本为V2.0及以上版本,则无需操作
通过USB转TTL模块连接PC与STK板,STK板与USB转TTL模块的连线方式如下；
@PrintfConfigStart
STK板        USB转TTL模块
PA02(TX)  -->  RX
PA03(RX)  -->  TX
GND       -->  GND
UART配置为波特率115200，数据位8，停止位1，校验位None
@PrintfConfigEnd

Notes:
If you need to use buttons:
StartKit version is below V2.0, you need to comment StartKitVersion 2 in
StartKit.h, and open StartKitVersion 1 
StartKit version is V2.0 and above, no operation is required
Connect the PC to the STK board through the USB to TTL module, and the connection
method between the STK board and the USB to TTL module is as follows:
@PrintfConfigStart
STK board USB to TTL module
PA02(TX)  -->  RX
PA03(RX)  -->  TX
GND       -->  GND
UART is configured as BaudRate 115200, data bit 8, stop bit 1, and parity None.
@PrintfConfigEnd
================================================================================