================================================================================
                                样例使用说明
                             Sample Description
================================================================================
功能描述：
此样例演示了TIM1的输出比较模式。将捕获/比较通道1(CH1)的输出映射到PA8，开启捕获
/比较通道1(CH1)并设置为比较输出翻转模式

Function descriptions:
This sample demonstrates the output compare mode of TIM1. The output of 
capture/compare channel 1 (CH1) is mapped to pin PA8. Capture/compare 
channel 1 (CH1) is enabled and set to compare output toggle mode. 
================================================================================
测试环境：
测试用板：PY32F072E_STK
MDK版本： 5.28
IAR版本： 9.20
GCC 版本：GNU Arm Embedded Toolchain 10.3-2021.10

Test environment:
Test board: PY32F072E_STK
MDK Version: 5.28
IAR Version: 9.20
GCC Version: GNU Arm Embedded Toolchain 10.3-2021.10
================================================================================
使用步骤：
1. 编译下载程序到MCU，并运行
2. 使用示波器观察PA8，频率为0.5Hz

Example execution steps:
1.Compile and download the program to the MCU, and then run it.
2.Use an oscilloscope to observe pin PA8. The frequency should be 5Hz.
================================================================================
注意事项：
如果需要使用按键:
StartKit版本为V2.0以下,需将StartKit.h中的StartKitVersion 2 注释掉，并打开
StartKitVersion 1
StartKit版本为V2.0及以上版本,则无需操作

Notes:
If you need to use buttons:
StartKit version is below V2.0, you need to comment StartKitVersion 2 in
StartKit.h, and open StartKitVersion 1 
StartKit version is V2.0 and above, no operation is required

================================================================================