================================================================================
                                样例使用说明
                                Sample Description
================================================================================
功能描述：
本样例主要演示如何配置SYSCLK(系统时钟), HCLK(AHB时钟), PCLK(APB时钟)。
通过MCO输出系统时钟的8分频9MHz。

Function descriptions:
This example shows how to configure SYSCLK(system clock), HCLK(AHB clock), and 
PCLK(APB clock).Output the 8-frequency division(9MHz) of the system clock via 
MCO pin
================================================================================
测试环境：
测试用板：PY32F072_STK
MDK版本： 5.28
IAR版本： 9.20
GCC 版本：GNU Arm Embedded Toolchain 10.3-2021.10

Test environment:
Test board: PY32F072_STK
MDK Version: 5.28
IAR Version: 9.20
GCC Version: GNU Arm Embedded Toolchain 10.3-2021.10
================================================================================
使用步骤：
1. 编译下载程序到MCU，并运行；
2. 通过逻辑分析仪或示波器可观测到端口PA8输出频率为9MHz的波形；

Example execution steps:
1. compile and download the program to MCU and run it
2. The waveform of port PA8 with output frequency of 9MHz can be observed by 
logic analyzer or oscilloscope
================================================================================
注意事项：
如果需要使用按键:
StartKit版本为V2.0以下,需将StartKit.h中的StartKitVersion 2 注释掉，并打开
StartKitVersion 1
StartKit版本为V2.0及以上版本,则无需操作

Notes:
If you need to use buttons:
StartKit version is below V2.0, you need to comment StartKitVersion 2 in
StartKit.h, and open StartKitVersion 1 
StartKit version is V2.0 and above, no operation is required

================================================================================