================================================================================
                                样例使用说明
                              Sample Description
================================================================================
功能描述：
此样例演示了GPIO外部中断功能，PB0引脚上的每一个下降沿都会产生中断，中断函数中
LED灯会翻转一次。

Function descriptions:
This example demonstrates the GPIO external interrupt function, where each
falling edge on the PB0 pin generates an interrupt, and the LED light in the
interrupt function flips once.
================================================================================
测试环境：
测试用板：PY32F072_STK
MDK版本： 5.28
IAR版本： 9.20
GCC 版本：GNU Arm Embedded Toolchain 10.3-2021.10

Test environment:
Test board: PY32F072_STK
MDK Version: 5.28
IAR Version: 9.20
GCC Version: GNU Arm Embedded Toolchain 10.3-2021.10
================================================================================
使用步骤：
1. 编译下载程序到MCU，并运行；
2. 每按一次用户按键，观察到LED翻转一次；

Example execution steps:
1. compile and download the program to MCU and run it;
2. Every time the user presses the key, the LED is observed to toggle;
================================================================================
注意事项：
如果需要使用按键:
StartKit版本为V2.0以下,需将StartKit.h中的StartKitVersion 2 注释掉，并打开
StartKitVersion 1
StartKit版本为V2.0及以上版本,则无需操作
用户按键所对应的引脚为PB0

Notes:
If you need to use buttons:
StartKit version is below V2.0, you need to comment StartKitVersion 2 in
StartKit.h, and open StartKitVersion 1 
StartKit version is V2.0 and above, no operation is required
PB0 pin is used as user key
================================================================================