================================================================================
                                样例使用说明
                             Sample Description
================================================================================
功能描述：
此样例使能LSE，并通过MCO（PA08）引脚输出。

Function descriptions:
 This sample enables the LSE and is output via the MCO (PA08) pin. 
================================================================================
测试环境：
测试用板：PY32F072_STK
MDK版本： 5.28
IAR版本： 9.20
GCC版本： GNU Arm Embedded Toolchain 10.3-2021.10

Test environment:
Test board: PY32F072_STK
MDK Version: 5.28
IAR Version: 9.20
GCC Version: GNU Arm Embedded Toolchain 10.3-2021.10
================================================================================
使用步骤：
1. 编译下载程序到MCU，并运行；
2. 按下用户按键；
3. 用示波器监测PA08引脚上的频率，观察到和配置的LSE频率一致。

Example execution steps:
1.Compile and download the program to the MCU and run it.
2.Press the user button.
3.Use an oscilloscope to monitor the frequency on the PA08 pin and observes that
it matches the configured LSE frequency.
================================================================================
注意事项：
如果需要使用按键:
StartKit版本为V2.0以下,需将StartKit.h中的StartKitVersion 2 注释掉，并打开
StartKitVersion 1
StartKit版本为V2.0及以上版本,则无需操作

Notes:
If you need to use buttons:
StartKit version is below V2.0, you need to comment StartKitVersion 2 in
StartKit.h, and open StartKitVersion 1 
StartKit version is V2.0 and above, no operation is required
================================================================================