================================================================================
                                样例使用说明
                                Sample Description
================================================================================
功能描述：
此样例演示了TIM1的外部时钟模式2功能，选择ETR(PA12)引脚作为外部时钟输入源，并使能
更新中断，在中断中翻转LED灯。

Function descriptions:
This sample demonstrates the external clock mode 2 function of TIM1, selects the 
ETR(PA12) pin as the external clock input source, and enables the update 
interrupt and toggle the LED light in the interrupt
================================================================================
测试环境：
测试用板：PY32F072_STK
MDK版本： 5.28
IAR版本： 9.20
GCC 版本：GNU Arm Embedded Toolchain 10.3-2021.10

Test environment:
Test board: PY32F072_STK
MDK Version: 5.28
IAR Version: 9.20
GCC Version: GNU Arm Embedded Toolchain 10.3-2021.10
================================================================================
使用步骤：
1. 编译下载程序到MCU，并运行；
2. PA12引脚，输入外部时钟；
3. 可观察到MCU从PA12引脚上每检测到800个脉冲，会让LED灯翻转一次；

Example execution steps:
1. compile and download the program to MCU and run it;
2. Input external clock into PA12 pin;
3. It can be observed that the MCU will toggle the LED light once every 800 
pulses detected from the PA12 pin;
================================================================================
注意事项：
如果需要使用按键:
StartKit版本为V2.0以下,需将StartKit.h中的StartKitVersion 2 注释掉，并打开
StartKitVersion 1
StartKit版本为V2.0及以上版本,则无需操作

Notes:
If you need to use buttons:
StartKit version is below V2.0, you need to comment StartKitVersion 2 in
StartKit.h, and open StartKitVersion 1 
StartKit version is V2.0 and above, no operation is required

================================================================================