================================================================================
                                样例使用说明
                             Sample Description
================================================================================
功能描述：
此样例演示了TIM1的输入捕获功能。配置PB12为通道1的输入引脚,每当引脚电平出现上升沿
时会触发捕获中断,并在中断处理中翻转LED。

Function descriptions:
This sample demonstrates the input capture functionality of TIM1 . Configure 
PB12 as the input capture pin. Whenever an rising edge is detected on PB12, it 
triggers the capture interrupt and toggles the LED in the interrupt callback 
function.
================================================================================
测试环境：
测试用板：PY32F090_STK
MDK版本： 5.28
IAR版本： 9.20
GCC版本：GNU Arm Embedded Toolchain 10.3-2021.10

Test environment:
Test board: PY32F090_STK
MDK Version: 5.28
IAR Version: 9.20
GCC Version: GNU Arm Embedded Toolchain 10.3-2021.10
================================================================================
使用步骤：
1. 编译下载程序到MCU,并运行
2. PB12每给一次上升沿,LED灯翻转一次

Example execution steps:
1.Compile and download the program to the MCU, and then run it.
2.Generate a rising edge on the PB12 pin, and the LED will toggle.
================================================================================
注意事项：

Notes:

================================================================================