================================================================================
                                样例使用说明
                             Sample Description
================================================================================
功能描述：
此样例使用外接1KHz高精度的时钟来校准内部HSI。

Function descriptions:
This sample uses an external 1KHz high-precision clock to calibrate 
the internal HSI.
================================================================================
测试环境：
测试用板：PY32F030_STK
MDK版本： 5.28
IAR版本： 9.20
GCC版本： GNU Arm Embedded Toolchain 10.3-2021.10

Test environment:
Test board: PY32F030_STK
MDK Version: 5.28
IAR Version: 9.20
GCC Version: GNU Arm Embedded Toolchain 10.3-2021.10
================================================================================
使用步骤：
1. 编译下载程序到MCU，并运行。
2. PA4接1KHz高精度时钟。
3. 按下按键，LED亮，开始校准HSI。
4. LED闪烁表明校准完成，MCO1(PA8)输出3MHz波形。
Example execution steps:
1.Compile and download the program to the MCU and run it.
2.PA4 connected to 1KHz high-precision clock.
3.Press the button and the LED will light up to start calibrating the HSI.
4.LED flashing indicates calibration is complete, and MCO1 (PA8) outputs 
a 3MHz waveform.
================================================================================
注意事项：
如果需要使用按键:
StartKit版本为V2.0以下,需将StartKit.h中的StartKitVersion 2 注释掉，并打开
StartKitVersion 1
StartKit版本为V2.0及以上版本,则无需操作
PA4输入1Khz高精度时钟。

Notes:
If you need to use buttons:
StartKit version is below V2.0, you need to comment StartKitVersion 2 in
StartKit.h, and open StartKitVersion 1 
StartKit version is V2.0 and above, no operation is required
PA4 input 1Khz high precision clock.
================================================================================