================================================================================
                                样例使用说明
                             Sample Description
================================================================================
功能描述：
本样例主要展示GPIO的FAST IO输出功能，FAST IO速度可以达到单周期翻转速度。

Function descriptions:
This sample demonstrates the FAST IO output functionality of GPIO, 
which can achieve a single-cycle toggling speed.
================================================================================
测试环境：
测试用板：PY32F003_STK
MDK版本： 5.28
IAR版本： 9.20
GCC版本： GNU Arm Embedded Toolchain 10.3-2021.10

Test environment:
Test board: PY32F003_STK
MDK Version: 5.28
IAR Version: 9.20
GCC Version: GNU Arm Embedded Toolchain 10.3-2021.10
================================================================================
使用步骤：
1. 编译下载程序到MCU，并运行；
2. GPIO每个时钟周期输出翻转一次，可观测到端口PB5输出频率为12MHz的波形；

Example execution steps:
1.Compile and download the program to the MCU, and run it.
2.The GPIO outputs toggle every clock cycle. You can observe the waveform 
on pin PA11 with an output frequency of 12MHz.
================================================================================
注意事项：
如果需要使用按键:
StartKit版本为V2.0以下,需将StartKit.h中的StartKitVersion 2 注释掉，并打开
StartKitVersion 1
StartKit版本为V2.0及以上版本,则无需操作

Notes:
If you need to use buttons:
StartKit version is below V2.0, you need to comment StartKitVersion 2 in
StartKit.h, and open StartKitVersion 1 
StartKit version is V2.0 and above, no operation is required

================================================================================