================================================================================
                                样例使用说明
                                Sample Description
================================================================================
功能描述：
此样例演示了TIM1的三通道异或输入捕获功能。配置PA0、PA3、PA4为通道1、通道2、通道3
的输入引脚。每当有一个引脚电平变化时会触发捕获中断，并在中断处理中翻转LED。

Function descriptions:
This sample demonstrates the 3 channels XOR input capture function of TIM1.
Configure PA0 、PA3 、PA4 as CH1 、CH2 、CH3 input pin.Whenever pin of any of the 
three pin (PA0\PA3\PA4) detects a polarity change it triggers a capture interrupt 
and toggle the LED in the capture interrupt callback function.
================================================================================
测试环境：
测试用板：PY32M010_STK
MDK版本： 5.28

Test environment:
Test board: PY32M010_STK
MDK Version: 5.28
================================================================================
使用步骤：
1. 编译下载程序到MCU，并运行
2. 保持任意两个引脚电平不变，当剩下一引脚电平变化时LED翻转

Example execution steps:
1. compile and download the program to MCU and run it;
2. Keep any two pin polarity unchanged, and the LED toggle when the remaining 
third pin polarity changes
================================================================================
注意事项：
如果需要使用按键:
StartKit版本为V1.0,需将StartKit.h中的StartKitVersion 2 注释掉，并打开
StartKitVersion 1
StartKit版本为V1.0以上版本,则无需操作

Notes:
If you need to use buttons:
StartKit version is V1.0, please comment out StartKitVersion 2 in StartKit.h and 
open StartKitVersion 1
If the StartKit version is above V1.0, no operation is required

================================================================================