================================================================================
                                样例使用说明
                             Sample Description
================================================================================
功能描述：
此样例演示了TIM1的输出比较模式。将捕获/比较通道1（CH1）的输出映射到PA5，开启捕获
/比较通道1（CH1）并设置为比较输出翻转模式。

Function descriptions:
This example demonstrates the output comparison mode of TIM1. Map the output of 
capture/compare channel 1 (CH1) to PA5, turn on capture/compare channel 1 (CH1),
and set it to compare output flipping mode.
================================================================================
测试环境：
测试用板：PY32M010_STK
MDK版本： 5.28

Test environment:
Test board: PY32M010_STK
MDK Version: 5.28
================================================================================
使用步骤：
1. 编译下载程序到MCU，并运行
2. PA5 翻转频率为0.5hz

Example execution steps:
1. Compile and download the program to MCU and run it
2. PA5 flip frequency is 0.5Hz
================================================================================
注意事项：
如果需要使用按键:
StartKit版本为V1.0,需将StartKit.h中的StartKitVersion 2 注释掉，并打开
StartKitVersion 1
StartKit版本为V1.0以上版本,则无需操作

Notes:
If you need to use buttons:
StartKit version is V1.0, please comment out StartKitVersion 2 in StartKit.h and 
open StartKitVersion 1
If the StartKit version is above V1.0, no operation is required

================================================================================