================================================================================
                                样例使用说明
                             Sample Description
================================================================================
功能描述：
此样例演示了PHY数据回环功能。

Function descriptions:
This sample demonstrates the PHY data loopback function.

================================================================================
测试环境：
测试用板：PY32E407_STK
MDK版本： 5.28
IAR版本： 9.20
GCC版本：GNU Arm Embedded Toolchain 10.3-2021.10

Test environment:
Test board: PY32E407_STK
MDK Version: 5.28
IAR Version: 9.20
GCC Version: GNU Arm Embedded Toolchain 10.3-2021.10
================================================================================
使用步骤：
1. 编译并下载程序；
2. 网络连接模型：电脑<--网线-->路由<--网线-->开发板
3. 按下按键，调试助手打印：eth receive success；

Example execution steps:
1. Compile and download the program.
2. Network connection model: 
computer <--network cable-->routing <--network cable-->development board
3.Press the key and the debug assistant prints: eth receive success;

================================================================================
注意事项：
通过USB转TTL模块连接PC与STK板,STK板与USB转TTL模块的连线方式如下；
STK板         USB转TTL模块
PA0(TX)  -->  RX
GND      -->  GND
UART配置为波特率9600。

Notes:
Connect the PC to the STK board through the USB to TTL module, and the connection
method between the STK board and the USB to TTL module is as follows:
STK board     USB to TTL module
PA0(TX)  -->  RX
GND      -->  GND
UART is configured as BaudRate 9600.
================================================================================