================================================================================
                                样例使用说明
                             Sample Description
================================================================================
功能描述：
此样例演示了IWDG看门狗功能，配置看门狗重载计数值，计数1s后复位，然后通过调整每次
喂狗的时间（main函数while循环中代码），可以观察到，如果每次喂狗时间小于1s，程序
能一直正常运行（LED灯闪烁），如果喂狗时间超过1s，程序会一直复位（LED灯不亮）。

Function descriptions:
This sample demonstrates the IWDG (Independent Watchdog) functionality. It 
configures the watchdog reload value to count for 1 second before resetting. 
By adjusting the time interval for feeding the watchdog (code in the main 
function's while loop), you can observe the behavior: if the feeding time is 
less than 1 second, the program runs normally (LED blinks), but if the feeding 
time exceeds 1 second, the program keeps resetting (LED remains off).
================================================================================
测试环境：
测试用板：PY32F040E_STK
MDK版本： 5.28
IAR版本： 9.20
GCC 版本：GNU Arm Embedded Toolchain 10.3-2021.10

Test environment:
Test board: PY32F040E_STK
MDK Version: 5.28
IAR Version: 9.20
GCC Version: GNU Arm Embedded Toolchain 10.3-2021.10
================================================================================
使用步骤：
1. 编译下载程序到MCU，并运行；
2. 观察到LED灯闪烁；
3. 修改程序（main函数while循环中注释代码），配置喂狗时间为1.1s；
4. 重新编译下载程序到MCU，并运行；
5. 观察到LED灯不亮。

Example execution steps:
1. Compile and download the program to the MCU.
2. Observe the blinking LED.
3. Modify the program (commented code in the main function's while loop) to 
   set the feeding time to 1.1 seconds.
4. Recompile and download the program to the MCU.
5. Observe that the LED remains off.
================================================================================
注意事项：
如果需要使用按键:
StartKit版本为V2.0以下,需将StartKit.h中的StartKitVersion 2 注释掉，并打开
StartKitVersion 1
StartKit版本为V2.0及以上版本,则无需操作

Notes:
If you need to use buttons:
StartKit version is below V2.0, you need to comment StartKitVersion 2 in
StartKit.h, and open StartKitVersion 1 
StartKit version is V2.0 and above, no operation is required
================================================================================
