<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project>
    <fileVersion>5</fileVersion>
    <fileChecksum>4120485031</fileChecksum>
    <configuration>
        <name>Project</name>
        <outputs>
            <file>$PROJ_DIR$\Project\Obj\Example\User\main.o</file>
            <file>$PROJ_DIR$\Project\Obj\Drivers\PY32F4xx_HAL_Driver\py32f4xx_hal_uart.o</file>
            <file>$PROJ_DIR$\Project\Obj\Drivers\PY32F4xx_HAL_Driver\py32f4xx_hal_pwr_ex.o</file>
            <file>$PROJ_DIR$\Project\Obj\Drivers\PY32F4xx_HAL_Driver\py32f4xx_hal_rcc_ex.o</file>
            <file>$PROJ_DIR$\Project\Obj\Drivers\PY32F4xx_HAL_Driver\py32f4xx_hal_cortex.o</file>
            <file>$PROJ_DIR$\Project\Obj\Drivers\PY32F4xx_HAL_Driver\py32f4xx_hal_dma.o</file>
            <file>$PROJ_DIR$\Project\Obj\Drivers\PY32F4xx_HAL_Driver\py32f4xx_hal_exti.o</file>
            <file>$PROJ_DIR$\Project\Obj\Example\User\py32f4xx_hal_msp.o</file>
            <file>$PROJ_DIR$\Project\Obj\Drivers\PY32F4xx_HAL_Driver\py32f4xx_hal_gpio.o</file>
            <file>$PROJ_DIR$\Project\Obj\Example\User\py32f4xx_it.o</file>
            <file>$PROJ_DIR$\Project\Obj\Drivers\PY32F4xx_HAL_Driver\py32f4xx_hal.o</file>
            <file>$PROJ_DIR$\Project\Obj\Drivers\CMSIS\system_py32f4xx.o</file>
            <file>$PROJ_DIR$\Project\Obj\Drivers\PY32F4xx_HAL_Driver\py32f4xx_hal_pwr.o</file>
            <file>$PROJ_DIR$\Project\Obj\Drivers\PY32F4xx_HAL_Driver\py32f4xx_hal_rcc.o</file>
            <file>$PROJ_DIR$\Project\Obj\Example\EWARM\startup_py32f403xx.o</file>
            <file>$PROJ_DIR$\Project\Exe\Project.hex</file>
            <file>$PROJ_DIR$\Project\Exe\Project.out</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\..\Drivers\PY32F4xx_HAL_Driver\Inc\py32f4xx_hal_pwr.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\..\Drivers\PY32F4xx_HAL_Driver\Inc\py32f4xx_hal_pwr_ex.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\..\Drivers\PY32F4xx_HAL_Driver\Inc\py32f4xx_hal_rcc.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\..\Drivers\PY32F4xx_HAL_Driver\Inc\py32f4xx_hal_rcc_ex.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\..\Drivers\PY32F4xx_HAL_Driver\Inc\py32f4xx_hal_cortex.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\..\Drivers\PY32F4xx_HAL_Driver\Inc\py32f4xx_hal_uart.h</file>
            <file>$TOOLKIT_DIR$\inc\c\aarch32\iccarm_builtin.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\..\Drivers\CMSIS\Device\PUYA\PY32F4xx\Include\system_py32f4xx.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\..\Drivers\CMSIS\Include\core_cm4.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\..\Drivers\PY32F4xx_HAL_Driver\Inc\py32f4xx_hal_dma_ex.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\Project\Obj\Example\EWARM\startup_py32f403xx.o.rsp</file>
            <file>$TOOLKIT_DIR$\inc\c\stdio.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\..\Drivers\PY32F4xx_HAL_Driver\Inc\py32f4xx_hal_gpio.h</file>
            <file>$TOOLKIT_DIR$\inc\c\ysizet.h</file>
            <file>$TOOLKIT_DIR$\inc\c\DLib_Config_Normal.h</file>
            <file>$TOOLKIT_DIR$\inc\c\DLib_Product.h</file>
            <file>$TOOLKIT_DIR$\inc\c\DLib_Defaults.h</file>
            <file>$TOOLKIT_DIR$\inc\c\stddef.h</file>
            <file>$TOOLKIT_DIR$\inc\c\stdint.h</file>
            <file>$TOOLKIT_DIR$\inc\c\ycheck.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\..\Drivers\CMSIS\Device\PUYA\PY32F4xx\Include\py32f403xD.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\..\Drivers\CMSIS\Include\cmsis_compiler.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\..\Drivers\CMSIS\Include\cmsis_iccarm.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\..\Drivers\CMSIS\Include\cmsis_version.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\..\Drivers\PY32F4xx_HAL_Driver\Inc\py32f4xx_hal.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\..\Drivers\PY32F4xx_HAL_Driver\Inc\py32f4xx_hal_def.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\..\Drivers\PY32F4xx_HAL_Driver\Inc\py32f4xx_hal_dma.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\..\Drivers\PY32F4xx_HAL_Driver\Inc\py32f4xx_hal_flash.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\..\Drivers\PY32F4xx_HAL_Driver\Inc\py32f4xx_hal_gpio_ex.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\..\Drivers\CMSIS\Device\PUYA\PY32F4xx\Include\py32f4xx.h</file>
            <file>$TOOLKIT_DIR$\inc\c\yvals.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\Inc\py32f4xx_it.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\Inc\py32f4xx_hal_conf.h</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\..\Drivers\BSP\PY32F403xx_Start_Kit\py32f403xx_Start_Kit.h</file>
            <file>$TOOLKIT_DIR$\lib\shb_l.a</file>
            <file>$PROJ_DIR$\py32f403xD_flash.icf</file>
            <file>$TOOLKIT_DIR$\lib\m7M_tls.a</file>
            <file>$PROJ_DIR$\Project\List\Project.map</file>
            <file>$TOOLKIT_DIR$\lib\dl7M_tln.a</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\Inc\main.h</file>
            <file>$TOOLKIT_DIR$\lib\rt7M_tl.a</file>
            <file>$PROJ_DIR$\Project\Obj\Drivers\BSP\PY32F403xx_Start_Kit\py32f403xx_Start_Kit.o</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\readme.txt</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\..\Drivers\BSP\PY32F403xx_Start_Kit\py32f403xx_Start_Kit.c</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\..\Drivers\PY32F4xx_HAL_Driver\Src\py32f4xx_hal_pwr_ex.c</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\Src\main.c</file>
            <file>$PROJ_DIR$\startup_py32f403xx.s</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\Src\py32f4xx_it.c</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\..\Drivers\PY32F4xx_HAL_Driver\Src\py32f4xx_hal_exti.c</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\..\Drivers\PY32F4xx_HAL_Driver\Src\py32f4xx_hal_uart.c</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\Src\system_py32f4xx.c</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\..\Drivers\PY32F4xx_HAL_Driver\Src\py32f4xx_hal_dma.c</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\..\Drivers\PY32F4xx_HAL_Driver\Src\py32f4xx_hal_gpio.c</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\..\Drivers\PY32F4xx_HAL_Driver\Src\py32f4xx_hal_cortex.c</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\..\Drivers\PY32F4xx_HAL_Driver\Src\py32f4xx_hal_rcc_ex.c</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\Src\py32f4xx_hal_msp.c</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\..\Drivers\PY32F4xx_HAL_Driver\Src\py32f4xx_hal_rcc.c</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\..\Drivers\PY32F4xx_HAL_Driver\Src\py32f4xx_hal.c</file>
            <file>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\..\Drivers\PY32F4xx_HAL_Driver\Src\py32f4xx_hal_pwr.c</file>
        </outputs>
        <file>
            <name>$PROJ_DIR$\Project\Exe\Project.hex</name>
            <inputs>
                <tool>
                    <name>OBJCOPY</name>
                    <file> 16</file>
                </tool>
            </inputs>
        </file>
        <file>
            <name>$PROJ_DIR$\Project\Exe\Project.out</name>
            <outputs>
                <tool>
                    <name>ILINK</name>
                    <file> 54</file>
                </tool>
                <tool>
                    <name>OBJCOPY</name>
                    <file> 15</file>
                </tool>
            </outputs>
            <inputs>
                <tool>
                    <name>ILINK</name>
                    <file> 55 53 57 51 58 11 10 4 5 6 8 12 2 13 3 1 14 0 7 9 52</file>
                </tool>
            </inputs>
        </file>
        <file>
            <name>[ROOT_NODE]</name>
            <outputs>
                <tool>
                    <name>ILINK</name>
                    <file> 16 54</file>
                </tool>
            </outputs>
        </file>
        <file>
            <name>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\..\Drivers\BSP\PY32F403xx_Start_Kit\py32f403xx_Start_Kit.c</name>
            <outputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 58</file>
                </tool>
            </outputs>
            <inputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 31 33 32 23 34 35 28 36 30 47 50 37 46 24 38 39 40 25 41 21 42 43 26 44 29 45 17 18 19 20 22 49</file>
                </tool>
            </inputs>
        </file>
        <file>
            <name>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\..\Drivers\PY32F4xx_HAL_Driver\Src\py32f4xx_hal_pwr_ex.c</name>
            <outputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 2</file>
                </tool>
            </outputs>
            <inputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 31 33 32 23 34 35 28 36 30 47 37 46 24 38 39 40 25 41 21 42 43 26 44 29 45 17 18 19 20 22 49</file>
                </tool>
            </inputs>
        </file>
        <file>
            <name>$PROJ_DIR$\..\Src\main.c</name>
            <outputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 0</file>
                </tool>
            </outputs>
            <inputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 31 33 32 23 34 35 28 36 30 47 50 37 46 24 38 39 40 25 41 21 42 43 26 44 29 45 17 18 19 20 22 56 49</file>
                </tool>
            </inputs>
        </file>
        <file>
            <name>$PROJ_DIR$\startup_py32f403xx.s</name>
            <outputs>
                <tool>
                    <name>AARM</name>
                    <file> 14</file>
                </tool>
            </outputs>
            <inputs>
                <tool>
                    <name>AARM</name>
                    <file> 27</file>
                </tool>
            </inputs>
        </file>
        <file>
            <name>$PROJ_DIR$\..\Src\py32f4xx_it.c</name>
            <outputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 9</file>
                </tool>
            </outputs>
            <inputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 31 33 32 23 34 35 28 36 30 47 50 37 46 24 38 39 40 25 41 21 42 43 26 44 29 45 17 18 19 20 22 56 49 48</file>
                </tool>
            </inputs>
        </file>
        <file>
            <name>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\..\Drivers\PY32F4xx_HAL_Driver\Src\py32f4xx_hal_exti.c</name>
            <outputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 6</file>
                </tool>
            </outputs>
            <inputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 31 33 32 23 34 35 28 36 30 47 37 46 24 38 39 40 25 41 21 42 43 26 44 29 45 17 18 19 20 22 49</file>
                </tool>
            </inputs>
        </file>
        <file>
            <name>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\..\Drivers\PY32F4xx_HAL_Driver\Src\py32f4xx_hal_uart.c</name>
            <outputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 1</file>
                </tool>
            </outputs>
            <inputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 31 33 32 23 34 35 28 36 30 47 37 46 24 38 39 40 25 41 21 42 43 26 44 29 45 17 18 19 20 22 49</file>
                </tool>
            </inputs>
        </file>
        <file>
            <name>$PROJ_DIR$\..\Src\system_py32f4xx.c</name>
            <outputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 11</file>
                </tool>
            </outputs>
            <inputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 31 33 32 23 34 35 28 36 30 47 37 46 24 38 39 40 25 41 21 42 43 26 44 29 45 17 18 19 20 22 49</file>
                </tool>
            </inputs>
        </file>
        <file>
            <name>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\..\Drivers\PY32F4xx_HAL_Driver\Src\py32f4xx_hal_dma.c</name>
            <outputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 5</file>
                </tool>
            </outputs>
            <inputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 31 33 32 23 34 35 28 36 30 47 37 46 24 38 39 40 25 41 21 42 43 26 44 29 45 17 18 19 20 22 49</file>
                </tool>
            </inputs>
        </file>
        <file>
            <name>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\..\Drivers\PY32F4xx_HAL_Driver\Src\py32f4xx_hal_gpio.c</name>
            <outputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 8</file>
                </tool>
            </outputs>
            <inputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 31 33 32 23 34 35 28 36 30 47 37 46 24 38 39 40 25 41 21 42 43 26 44 29 45 17 18 19 20 22 49</file>
                </tool>
            </inputs>
        </file>
        <file>
            <name>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\..\Drivers\PY32F4xx_HAL_Driver\Src\py32f4xx_hal_cortex.c</name>
            <outputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 4</file>
                </tool>
            </outputs>
            <inputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 31 33 32 23 34 35 28 36 30 47 37 46 24 38 39 40 25 41 21 42 43 26 44 29 45 17 18 19 20 22 49</file>
                </tool>
            </inputs>
        </file>
        <file>
            <name>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\..\Drivers\PY32F4xx_HAL_Driver\Src\py32f4xx_hal_rcc_ex.c</name>
            <outputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 3</file>
                </tool>
            </outputs>
            <inputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 31 33 32 23 34 35 28 36 30 47 37 46 24 38 39 40 25 41 21 42 43 26 44 29 45 17 18 19 20 22 49</file>
                </tool>
            </inputs>
        </file>
        <file>
            <name>$PROJ_DIR$\..\Src\py32f4xx_hal_msp.c</name>
            <outputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 7</file>
                </tool>
            </outputs>
            <inputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 31 33 32 23 34 35 28 36 30 47 50 37 46 24 38 39 40 25 41 21 42 43 26 44 29 45 17 18 19 20 22 56 49</file>
                </tool>
            </inputs>
        </file>
        <file>
            <name>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\..\Drivers\PY32F4xx_HAL_Driver\Src\py32f4xx_hal_rcc.c</name>
            <outputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 13</file>
                </tool>
            </outputs>
            <inputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 31 33 32 23 34 35 28 36 30 47 37 46 24 38 39 40 25 41 21 42 43 26 44 29 45 17 18 19 20 22 49</file>
                </tool>
            </inputs>
        </file>
        <file>
            <name>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\..\Drivers\PY32F4xx_HAL_Driver\Src\py32f4xx_hal.c</name>
            <outputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 10</file>
                </tool>
            </outputs>
            <inputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 31 33 32 23 34 35 28 36 30 47 37 46 24 38 39 40 25 41 21 42 43 26 44 29 45 17 18 19 20 22 49</file>
                </tool>
            </inputs>
        </file>
        <file>
            <name>$PROJ_DIR$\..\..\..\..\..\..\Drivers\PY32F4xx_HAL_Driver\Src\py32f4xx_hal_pwr.c</name>
            <outputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 12</file>
                </tool>
            </outputs>
            <inputs>
                <tool>
                    <name>ICCARM</name>
                    <file> 31 33 32 23 34 35 28 36 30 47 37 46 24 38 39 40 25 41 21 42 43 26 44 29 45 17 18 19 20 22 49</file>
                </tool>
            </inputs>
        </file>
        <forcedrebuild>
            <name>[MULTI_TOOL]</name>
            <tool>ILINK</tool>
        </forcedrebuild>
    </configuration>
</project>
