1、在app_config.h中开启需要的外设模块，详细看app_config.h内的说明
2、在tk_cfg_user.h中配置触摸通道
3、在tk_cfg.h中配置触摸参数
4、在user_code.c添加用户逻辑代码
	user_init()		用户初始化函数
	user_loop()	用户主循环需要做的事情
	user_timer()	用户定时器，定时时间为SYSTICK设定的时间
5、当有ADC采样需求时，在ADC_Callback()中处理ADC的数据，ADC采样完成后会回调到该函数