================================================================================
                                样例使用说明
                             Sample Description
================================================================================
功能描述：
此样例演示了TIM1比较模式下的中断功能，在中断中翻转GPIO。

Function descriptions:
This sample demonstrates the interrupt function in TIM1 comparison mode, toggle 
the GPIO in an interrupt.
================================================================================
测试环境：
测试用板：PY32M010_STK
MDK版本： 5.28

Test environment:
Test board: PY32M010_STK
MDK Version: 5.28
================================================================================
使用步骤：
1. 编译下载并运行程序；
2. 逻辑分析仪抓取PA4/PA5波形,PA4在比较中断中翻转，PA5在更新中断中翻转。

Example execution steps:
1. compile and download the program to MCU and run it;
2. Using logic analyzer captures the PA4/PA5 waveform,PA4 toggle in the 
comparison interrupt and PA5 toggle in the update interrupt.
================================================================================
注意事项：
如果需要使用按键:
StartKit版本为V1.0,需将StartKit.h中的StartKitVersion 2 注释掉，并打开
StartKitVersion 1
StartKit版本为V1.0以上版本,则无需操作

Notes:
If you need to use buttons:
StartKit version is V1.0, please comment out StartKitVersion 2 in StartKit.h and 
open StartKitVersion 1
If the StartKit version is above V1.0, no operation is required

================================================================================